|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Súlad s najlepšie dostupnými technikami (BAT)** | | |
| **BAT** | **Identifikácia techniky/techník v konkrétnom BAT** | **Popis súladu technológie/zariadenia/prevádzky s BAT**  **t.j. použite techniky v rámci prevádzky žiadateľa po ukončení realizácie projektu** |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Stĺpec 1 (BAT):** Žiadateľ uvedie číselné označenie pre relevantný BAT (podľa prílohy vykonávaciehorozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie Komisie“)) vzťahujúci sa k technológii, na spolufinancovanie ktorej žiada o príspevok v predloženej ŽoNFP. Žiadateľ uvádza údaj vo formáte „BAT X“, t.j. napr. „BAT 3“, pričom uvádza všetky BAT relevantné pre projekt.

**Stĺpec 2 (Identifikácia techniky/techník v konkrétnom BAT):** Žiadateľ uvedie konkrétnu techniku, jej označenie (ak relevantné) a opis resp. časť z opisu relevantnej techniky, ktorá je uvedená v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie a zároveň identifikovaná technika resp. jej popis sa vzťahuje na prevádzku zariadenia, ktoré je premetom projektu. Techniku a opis techniky, resp. časť opisu techniky žiadateľ uvádza v súlade s prílohou vykonávaciehorozhodnutia Komisie. V prípade, ak pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré je predmetom projektu, nie je relevantná žiadna z techník, uvedených v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie, žiadateľ uvedie „nerelevantné“.

**Stĺpec 3 (Popis súladu technológie/zariadenia/prevádzky s BAT) t.j. použite techniky v rámci prevádzky žiadateľa po ukončení realizácie projektu:** Žiadateľ k identifikovanej technike, resp. technikám zo stĺpca „2“ doplní súlad obstarávaného zariadenia s technikami BAT t.j. podrobný popis konkrétneho použitia identifikovanej techniky po ukončení realizácie projektu v prevádzke žiadateľa, napr. uvedie popis postupu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, popis prevádzky, metódy prevádzkovania obstarávaného zariadenia, ktorý je v súlade s technikami BAT uvedenými v stĺpci „2“ príslušného BAT. V stĺpci 3 žiadateľ neuvádza názov techniky a jej opis podľa rozhodnutia Komisie, ale **spôsob** **použitia techník vo svojej prevádzke s ohľadom na špecifiká prevádzky, materiálno-technické vybavenie prevádzky, odborné/personálne zabezpečenie prevádzky a hlavnú aktivitu projektu.**

**Príklady identifikovania techník (vyplnenie stĺpca 1 a 2), ku ktorým žiadateľ do stĺpca s názvom „*Popis súladu technológie/zariadenia/prevádzky s BAT“* popíše použitie každej žiadateľom vymenovanej techniky v rámci prevádzky po ukončení realizácie projektu vo väzbe na cieľ projektu a hlavnú aktivitu projektu:**

**BAT 10:** Pravidelne monitorovať emisie zápachu

**BAT 13:** Minimalizácia času zotrvania (potenciálneho) zapáchajúceho odpadu v systéme uskladnenia alebo nakladania s odpadom (napr. potrubie, nádrže, kontajnery), a to najmä za anaeróbnych podmienok.

**BAT 19:** Optimalizácia spotreby potreby vody, zníženie objemu vytváranej odpadovej vody a zabránenie vzniku emisií do pôdy a vody napr. techniky hospodárenie s vodami; recirkulácia vody (odpadové vody), nepriepustný povrch; zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu a pod. Optimalizácia spotreby potreby, zníženie objemu vytváranej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné.

**BAT 33:** BAT tykajúce sa biologickej úpravy odpadu. Zníženie emisií zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vyberať odpadový vstup (zabezpečiť vhodnosť odpadového vstupu na spracovanie odpadu).

**BAT 33:** BAT tykajúce sa biologickej úpravy odpadu. Zníženie tvory odpadovej vody a spotreby vody technikami: oddeľovanie tokov vody, recirkulácia vody, minimalizácia tvorby filtrátu.

**BAT 36:** Zníženie emisií do ovzdušia a zlepšenie celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov (použitie je špecifikované v rozhodnutí Komisie).

**BAT 37:** BAT tykajúce sa biologickej úpravy odpadu. Zníženie difúznych emisií prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve technikami: použitie krytov z polopriepustných membrán a/alebo úprava činností podľa meteorologických podmienok.